**Підсумкова контрольна робота**

**з трудового навчання за І семестр для 10 класу**

1. Як називається шаблон деталі, виготовлений із цупкого матеріалу за зада-

ни ми розмірами та конфігурацією для виконання кривих ліній?

А –кресленик; Б -лекало; В –викрійка; Г- лінійка

1. Оздоблення  з мережива чи тонкої тканини (вперше з’явилося у 16 ст., але тоді це була деталь чоловічого костюма)  яку прикріплюють  до коміра жіночої блузки називають:

А   рюша             Б   волан В   жабо               Г  косинка

1. Щоб запобігти осипанню деталей крою потрібно зрізи:

А  заметати            Б   обметати В   зпрасувати                  Г   припрасувати

1. З чого складається тканина?

А   з волокон

Б   з ниток що переплітаються

В    з ниток піткання

Г    з ниток та кромки

1. Встановіть відповідність між умовним позначенням мірок та їх назвою.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сс | А- | Півобхват талії |
| 2 | Шс | Б- | Довжина виробу |
| 3 | Дв | В- | Півобхват стегон |
| 4 | Ст | Г- | Ширина спини |

1. Для виконання стібків тимчасового призначення нитки повинні бути:

          А  білі                   Б  чорні  В  в  колір  тканини          Г  контрастні

|  |
| --- |
| 1. Операція тимчасового закріплення, яка зображена на рисунку називається:   ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ 1 ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ2  А   зметування  Б    заметування   В    виметування     Г    наметування   1. Здатність тканини зберігати зморшки, заломи …          А зносостійкість         Б міцність         В зминальність         Г гігроскопічність |

1. Порушення елементів  симетрії в межах цілого

           А  статика   Б симетрія  В асиметрія   Г динаміка

1. Індивідуальна манера, неповторні ідейно-естетичні, практичні особливості творчості або виробу.

          А  декор Б   стиль    В   мода  Г   компроміс

1. Хибне, оманливе сприйняття людиною справжніх форм і розмірів предмета.

        А уявлення  Б  міраж

В  брак   Д  зорова ілюзія

11. Продовжте речення :Технологічний процес  - це...

а) виготовлення одягу;

б) операції з виготовлення одягу;

в) послідовність виготовлення одягу;

г) комплекс операцій з виготовлення одягу.

12. Продовжте речення: Моделювання – це…

а) зміна фасону виробу;

б) зміна викрійки відповідно до нової моделі;

в) зміна виготовленого виробу

13. Які лінії зорово видовжують фігуру, надають їй стрункості та лаконічності?

а) вертикальні ;

б) горизонтальні;

в) діагональні

14. Нитка в голку у швейній машині заправляється завжди зі сторони з боку:


а) вістря;

б) лиски;

в) короткого жолоба;

г) довгого жолоба

15. Шов зображений на рисунку називається:



а) подвійним;

б) швом упідгин з відкритим зрізом;

в) накладним із закритим зрізом;

г) зшивним із запрасованими зрізами;


д) настрочним

16. Які мірки необхідні для будови креслення прямої спідниці:

а) Сг;    б) Цг;   в) Ст;      г) Дв;   д) Сс

17.

Визначити відповідність між назвою шва та його графічним зображенням у елементі візерунка для вишивання.



 1)«Насипка»; 2)«Півхрестик»; 3)«Змійка»; 4)«Козлик»; 5) Стебловий»

18 . Як називається орнамент на малюнку



19. Згрупуйте наведені твердження у відповідних колонках таблиці   (проставте відповідні букви)

|  |  |
| --- | --- |
| Санітарно – гігієнічні вимоги | Правила безпечної праці |
|  |  |

а) вишивати потрібно при достатньому світлі;

б) працювати з наперстком;

в) сидіти прямо, не нахиляючи низько голову;

г) ножиці класти зімкнутими лезами від себе;

д) вузький кінець леза підкладати під тканину;

е) голки й шпильки зберігати в гольнику.

20. Визначте, як називаються вирізані з тканини деталі швейного виробу з розміткою для обробки та з’єднання:

а) напівфабрикат;   б) заготовка;     в) деталі крою;    г) лекала.

**21. Назвіть операцію, яку необхідно виконати для тимчасового закріплення малої деталі до великої:**

а) наметування;

б) зметування;

в) приметування;

г) заметування

**22. До якої групи швів відноситься подвійний шов?**

1. з’єднувальних;
2. простих;
3. крайових

23.  **Перетворення матеріалів у вироби за заздалегідь визначеною послідовністю та задля інтересів людини – це .....**

1. конструювання;
2. технологія виготовлення;
3. проектування;
4. моделювання.

**24. Чому кришки люків роблять круглими?**

* 1. Кругла кришка ніколи не впаде в люк;
  2. Так легше виготовляти кришки;
  3. Менше витрачається матеріалів при виготовленні;
  4. Кругла форма – традиційна для виготовлення кришок.

**25. Які технології вважаються базовими?**

1. ті, що використовуються на базових підприємствах;
2. ті, що забезпечують сукупність основних виробничих процесів;
3. ті, що забезпечують контроль якості виробів;
4. ті, що забезпечують виробництво необхідною інформацією.

**26. Укажіть правильне закінчення фрази: «Ринок існує там, де…»:**

1. споживачі виявляють свої бажання і потреби;
2. ціна товару визначається витратами праці на його виготовлення;
3. є мережа оптової та роздрібної торгівлі;
4. ціна товару формується в результаті взаємодії попиту і пропозиції.

**27. Встановіть відповідність ергономічних показників та їх визначенням:**

1. Гігієнічні -

визначаються рівнями освітленості, вентиляції, вологості, запиленості, температури, радіації, токсичності, шуму, вібрації, …

1. Антропометричні -

визначаються відповідністю об’єкту розмірам та формі тіла людини, розподілу маси тіла, урахуванням розмірів голови і кісті руки.

1. Фізіологічні та психофізіологічні

визначаються відповідністю конструкції об’єктів проектування силовим, енергетичним, фізіологічним і психофізіологічним людини.

1. Психологічні

визначаються відповідністю навиків людини із сприйняття та переробки інформації.

**28. Для того, щоб отримати фарбу оранжевого кольору, необхідно змішати 6 частин фарби жовтого кольору і 2 частини червоного кольору. Скільки грам фарби оранжевого кольору можна отримати, маючи 3 грами жовтої і 3 грами червоної фарби?**

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

**29. Виберіть правильне завершення визначення: "У процесі проведення мозкового штурму …"**

1. всі висловлюють свої ідеї тільки по черзі;
2. складають перелік основних характеристик об’єктів;
3. висловлені ідеї не критикують і не обговорюють;
4. приймаються на віру всі положення, висловлені авторитетними людьми.

**30. Які етапи наалежать до виробничого проектування;**

1. завершальний;
2. організаційно-підготовчий;
3. дослідження та складання завдань проекту;
4. ескізний проект;
5. конструкторський;
6. складання конструкторської документації;
7. технологічний;
8. художньо-конструкторський пошук;

**31. Установіть відповідність між поняттями проектної діяльності та їхніми тлумаченнями:**

**А** Проект – це ...

**Б** Проектування – це ...

**В** Міні-маркетингові

**Г** Мета проекту – це **..**

1. відображення кінцевого результату проекту відвиникнення ідеї до повної її реалізації
2. збирання, опрацювання та аналіз інформації з метою виявлення потреб потенційних споживачів
3. цілеспрямований процес створення виробу дослідження – це...
4. процес створення образу майбутнього виробу та визначення способів виготовлення

**32. Амасштабні вироби – це такі вироби, що …..**

1. мають надто великий розмір;
2. мають мініатюрні, дуже малі розміри;
3. мають оптимальні розміри;
4. складаються з деталей, для яких масштаб не має значення.

**33. Проекти за домінуючою діяльністю класифікують за певними ознаками. Знайди зайву.**

1. Пошукові.
2. Творчі.
3. Дослідницькі.
4. Інформаційні.

**34. Встановіть відповідність функцій ціни товару:**




1. За характером обслуговуваного обороту продукції
2. За впливом конкуренції
3. Залежно від розмірів купівлі-продажу товарів

А) відпускні, оптові, роздрібні.

Б) роздрібні, біржові, внутрішньофірмові, трансферні.

В) монопольні, регульовані, індикативні.

**35. Яким кубикам відповідає розгортка?**

****